**355008, г. Ставрополь,**

**Старомарьевское шоссе, 9 ж**

**Тел. (8652) 41-23-63, 41-23-66**

**Факс: (8652) 28-26-23**

 **28-50-72**

 **28-50-94**

**E-mail: avtoclass@mail.stv.ru**

**www.avtoclass.com**

**Фронтальный погрузчик BOBCAT Т300**

 

Модель BOBCAT T300/H имеет отличные показатели устойчивости и проходимости в сочетании с повышенной грузоподъемностью – до 1400 кг.

Минипогрузчик BOBCAT T300/H специально разработан для выполнения манипуляций, требующих повышенных мощностей и большей маневренности в работе на ограниченных площадках.

**Технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| **Параметр** | **Показатель** |
| **Эксплуатационные характеристики** |
| Номинальная грузоподъемность - 35% от опрокидывающей нагрузки, кг  | 1400 |
| Номинальная грузоподъемность - 50% от опрокидывающей нагрузки, кг  | 2000  |
| Опрокидывающая нагрузка, кг  | 4000 |
| Производительность гидросистемы, л/мин  | 70,8  |
| Производительность гидросистемы увеличенной мощности, л/мин  | 110,5  |
| Скорость движения, км/ч  | 0-10,6  |
| Давление на грунт, кПа  | 28.3 |
| **Размеры** |
| Длина с ковшом, мм  | 3630  |
| Ширина с ковшом, мм  | 2032  |
| Высота, мм  | 2055  |
| Высота подъема ковша, мм  | 3211 |
| **Двигатель** |
| Модель  | Kubota V3300-DI-T  |
| Охлаждение  | жидкостное |
| Тип топлива  | дизель  |
| Мощность при максимальном числе оборотов, кВт (л.с.)  | 60,4 (77,7)  |
| Количество цилиндров | 4  |
| Рабочий объем, л  | 3.318  |
| **Вес** |
| Масса со стандартными шинами, с ковшом , полным баком и оператором, кг  | 4243 |
| Трансмиссия | гидрообъемная  |







**С уважением,**

**Отдел продаж Группы компаний «АВТОКЛАСС»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Тел.: (8652) 41-23-63, 41-23-66**

**Факс: (8652) 28-50-72, 28-50-94, 28-26-23**

**E-mail:** **avtoclass@mail.stv.ru** **http//www.avtoclass.com**

**ICQ - 446-720-160**